# 实验仪器采购需求、预算征集公告

**一、征集说明**

因发展需要，苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司将采购系列实验设备和仪器。现进行采购前预算征集，欢迎有意愿的供应商按照本征集公告要求，向我司推荐技术参数相当或优于的设备及预算。

**二、设备清单**

见附件。

**三、征集方案要求**

1. 与征集公告中的参考实验设备、仪器一致的，填报单价、总价；并另行附件项目方案，方案应包含产品技术参数、售后服务、质保期等。
2. 提供的实验设备、仪器技术参数，比参考设备的技术参数相当或优于的，提供完整的项目方案，包括但不限于产品技术参数、预算单价和总价，售后服务的内容、形式、质保期，作为采购人重要参考依据。
3. 设备或仪器的报价，应包含设备的制造、运输、安装、维保、增值税专用发票等。

**四、征集时间安排**

1. 信息公告时间：2022年8月19日—2022年8月26日
2. 方案征集提交时间：2022年8月26日17：00止（北京时间）
3. **联系方式**
4. 预算征集联系人：
5. 袁工，18962262697，邮箱：yuanhailang@sudatest.com；
6. 张工，0512-65880698；邮箱：zhangmochu@sudatest.com；
7. 监督：杜工，0512-65882617；邮箱：dushengwei@sudatest.com。

**附件 仪器需求及预算征集**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 关键参数或关键配置 | **参考/推荐型号****（非指定）** | 数量（台/套） | 单价（万元） | **小计****（万元）** |
| **1** | 冷冻离心机 | 主机最大相对离心力（转速）：≥ 20900 × g；水平转头最高转速：≥3900rpm；水平转头最高离心力：≥3200×g；50mL离心管单次最大离心数量：≥16根；15mL离心管单次最大离心数量：≥36根；96孔酶标板单次最大离心数量：≥4块；或其他更优参数的仪器。 | Thermo Sorvall ST4FR Plus、Eppendorf 5810R、Beckman J-15R | 2 |  |  |
| **2** | 内镜清洗工作站（硬镜）-需求变更后 | 初洗，酶洗，超声，消毒，末洗，干燥（标准内嵌式五连槽+干燥台，总长约4米），主要材质为亚克力+316L不锈钢或更优耐腐蚀材质，全自动灌注（360旋转式水龙头，高压水枪、气枪，注水、注气需分离，自动完成注水冲洗、注气吹干及计时/计量），水处理系统（0.2μm超滤，微生物≤10cfu/100ml），供排水系统（手/自动双控），供气系统（医疗级洁净气源），管道自消毒系统（内部管路可定期消毒）；或其他更优参数的仪器。 | 新华Center-Y4金尼克JK-1500D迈尔NQG-2000 | 1 |  |  |
| **3** | 高效全自动清洗消毒器-需求变更后 | 舱体采用316L不锈钢镜面板或更优材质，设计寿命10年/15000次循环或更高；装载量为18个DIN标准托盘或更多；清洗温度可调，消毒温度70～93℃可调，干燥温度70～120℃可调或更优；可拆卸清洗臂，全自动前后双玻璃门，双面触控操作面板，满足嵌入穿墙安装要求；除内置清洗程序外，需包含多个自定义程序（可自定义全部清洗参数）；清洗剂、保湿剂、润滑剂等易耗品不可限定品牌型号；内置打印机，可记录打印运行过程参数及A0值等信息；或其他更优参数的仪器。 | 新华Super 6000千樱ZQ520AK江汉QXX520 | 1 |  |  |
| **4** | 脉动真空灭菌器 | 舱体、夹套、门板、门档条等均采用316L不锈钢或更优材质，主体设计寿命15年/30000次灭菌循环或更高；自带蒸汽发生器、空压机；全自动前后双门，双面触控操作面板，满足嵌入穿墙安装要求；内置打印机，可记录打印运行过程全部过程参数等信息；除内置灭菌程序外，包含多个自定义程序（可自定义全部灭菌参数）；或其他更优参数的仪器。 | 新华350L千樱380L江汉400L | 1 |  |  |
| **5** | 实验动物饮水系统 | 单级反渗透纯水系统，离子去除率≥99%，细菌、内毒素去除率≥99.9%，电导率≤15μs/cm，PLC触控屏全自动控制，一体式封闭机身，产水量800~1000L/h，水箱及输水管路至少为304不锈钢（优选316L不锈钢），水箱有可视或电子液位，需配合完成实验室纯水管路的设计及铺设并保证供水压力；或其他更优参数的。 | 山东新华江苏中辉河北司朗德杭州永洁达 | 1 |  |  |
| 2级反渗透动物饮用水系统，产水水质符合GB14925-2001《实验动物环境及设施》要求，以及SPF级实验动物无菌饮用水要求；1级和2级纯水产水量均≥1000L/h，2级水经酸化处理（pH2~3），酸化水管路系统使用316L不锈钢；有机物和重金属去除率＞99%；或其他更优参数的。 | 1 |  |  |
| **备注：**（1）表中“推荐型号”并非我司采购的指定品牌、型号，欢迎广大供应商推荐技术参数相当或更优的其他品牌、型号仪器；（2）本表仅为预算征集表；我司将根据各供应商的方案、报价，另行采购流程。 |